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附件1：
南通大学生命科学学院实验室垃圾
分类及管理规范
一、总则
（一）制定目的
为加强实验室环境管理，规范实验垃圾分类收集、暂存、转运及处置全流程操作，减少环境污染，保障实验人员身体健康与公共安全，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《生活垃圾分类制度实施方案》等相关法律法规及标准，结合生科院实验室实际情况，制定本规范。
（二）适用范围
本规范适用于实验室所有实验活动产生的各类垃圾（含固体废物、液体废物、废弃包装物等）的分类、收集、暂存、标识、清运及相关管理活动。
（三）核心原则
1．分类施策：根据垃圾性质、危害程度、处理方式明确分类标准，做到 “分类收集、分类暂存、分类清运”。
2．安全优先：优先管控危险废物，防范有毒、有害、易燃、易爆垃圾引发安全事故或环境污染。
3. 责任到人：建立 “谁产生、谁分类，谁管理、谁监督” 的责任机制，明确各岗位垃圾分类与清运职责。
4. 合规处置：所有垃圾需通过合法渠道处置，危险废物必须交由具备相应资质的单位处理，严禁擅自丢弃、倾倒或混放。
二、垃圾分类标准
实验室垃圾分为危险废物、有害垃圾和其他垃圾三大类，具体分类标准如下：（一）危险废物
指实验活动中产生的具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或感染性，可能危害人体健康或环境的废物，需单独分类、特殊管控：
1. 化学类危险废物：
（1）废弃化学试剂（如过期酸、碱、有机溶剂、重金属盐溶液等）；
（2）实验废液（如含油废液、含重金属废液、含氰废液、含铬废液、有机溶剂废液等）；  
（3）实验反应残渣、废弃催化剂、失效试剂包装物（如破损试剂瓶、试剂桶）；
（4）被化学试剂污染的耗材（如污染的滴管、试管、烧杯、滤纸、手套、抹布等）。
2. 生物类危险废物：
（1）实验后剩余生物样本（如细胞培养液、血液样本、微生物菌株等）；
（2）被生物样本污染的耗材（如培养皿、离心管、移液枪头、实验服、口罩等）；
（3）废弃生物培养基、消毒后的生物废弃物。
3. 其他危险废物：
（1）废弃含汞仪器（如破损温度计）；
（2）废弃锂电池、蓄电池（实验室用）；
（3）实验产生的易燃性废物（如废弃酒精棉、油抹布等）。
（二）有害垃圾
指除危险废物外，对人体健康或环境有潜在危害的普通废弃物（非实验专用）：
1.  废弃灯管（如荧光灯、LED 灯）；
2.  废弃电池（如干电池、纽扣电池，不含实验室专用蓄电池）；
3.  废弃打印机墨盒、硒鼓。
（三）其他垃圾
指未被污染的、无特殊危害的废弃物：
1.	纸质类：未被化学试剂、生物样本污染的实验记录纸、草稿纸、包装盒、纸箱等；  
2.  塑料类：清洁的塑料耗材（如未污染的塑料瓶、塑料试管、塑料托盘）、塑料包装材料等；
3.  玻璃类：清洁的玻璃试剂瓶（需清洗干净、去除标签）、玻璃器皿（如未污染的烧杯、试管、培养皿）、玻璃碎片（无尖锐棱角且未污染），不可并入生活垃圾；
4. 金属类：实验用废弃金属耗材（如铁丝、铝箔、金属镊子、废弃金属容器等，需清洁无污染）；
5. 其他：可重复利用的实验耗材包装物、未污染的橡胶制品等。
三、分类收集与暂存要求
（一）收集容器配置
1. 危险废物收集容器：
（1）选用耐腐蚀、防泄漏、不易破损的专用容器（如加厚 PP 塑料桶、玻璃试剂瓶），容器容积根据产生量合理选择（建议不超过 10L）；
（2）化学类危险废物容器需按废液/废物类型分类标注（如 “含酸废液”“有机溶剂废液”“污染玻璃耗材”），生物类危险废物容器需标注 “生物危险” 标识及感染性类别；  
（3）容器需加盖密封，防止泄漏、挥发或异味扩散，严禁使用破损、渗漏的容器。
2. 有害垃圾收集容器：
选用密封式塑料容器，张贴“废弃玻璃收集盒”等标识，集中收集非实验类有害废弃物，严禁与危险废物混放。
3.	其他垃圾收集容器：
选用普通垃圾桶，张贴“其他垃圾”标识，实验辅助区域，保持容器清洁。
（二）收集操作规范
1．分类投放要求：
（1）实验人员需在垃圾产生时即时分类，将垃圾放入对应类别收集容器，严禁混投、错投；  
（2）危险废物投放前需确认容器标识清晰，化学废液需缓慢倒入对应容器，避免飞溅，废液容器满至 80% 时需及时更换，不得溢出；
（3）被污染的耗材（如污染手套、抹布）需先进行初步密封（如放入密封袋）后再投放至对应危险废物容器；
2．收集频次：
（1）危险废物：由实验室安全员每周检查收集情况，根据产生量及时更换容器，做到 “满即换、换即清”；
（2）有害垃圾：至少每月收集 1 次，集中暂存后，交给专业机构收集处置；
（3）其他垃圾：必须每日清理，做到“日产日清”。
（三）暂存点管理
1．实验室设立专用垃圾暂存点，位置需远离实验操作区域、水源、热源及人员密集区，设置明显 “垃圾暂存点”标识，配备通风、防火、防泄漏设施（如灭火器、防泄漏托盘、吸附棉）；
2．暂存点分区存放各类垃圾，危险废物需单独划分区域，设置“危险废物暂存区”警示标识，与其他垃圾保持安全距离（不少于 1 米）；
3． 危险废物暂存时间不得超过1 个月，暂存期间需每日检查容器密封情况，防范泄漏、挥发或火灾风险；
4． 暂存点需保持清洁干燥，严禁堆放无关物品，实验室安全员每月检查暂存设施完好性。
四、责任分工
（一）实验人员责任
1． 熟练掌握实验室垃圾分类标准，严格按要求对实验产生的垃圾进行即时分类、准确投放，不得混放、错放；
2． 负责危险废物的初步密封、标识核对，确保危险废物投放至对应类别容器，主动配合管理人员检查；
3． 发现垃圾分类容器标识不清、破损或垃圾混放情况，及时向实验室负责人反馈；
4． 参与实验室垃圾分类培训，严格遵守垃圾收集、暂存相关操作规范，杜绝违规丢弃垃圾行为。
（二）实验室安全员责任
1． 作为垃圾分类管理直接责任人，负责垃圾分类容器的配置、更换、维护，确保容器足量、完好、标识清晰；
2．建立危险废物管理台账，详细记录危险废物的产生日期、类别、数量、来源、去向等信息，做到 “一物一账、账物相符”；
3．定期检查垃圾分类执行情况（每日巡查 1 次），发现混投、错投或违规投放行为及时制止并纠正，对屡教不改者上报实验室负责人处理；
4．网上填写危废回收申请，上报具备资质的危险废物处置单位，办理危险废物转移手续，确保转移过程合规、可追溯；
5．组织垃圾分类培训，向实验人员讲解分类标准、操作规范及安全注意事项。
五、监督考核与责任追究
（一）监督检查机制
1．实验室安全员每日巡查垃圾分类投放、收集情况，每周检查暂存点管理情况，并将汇总执行情况上报实验室负责人；
2． 实验中心每月至少进行全面检查1次，随机抽查各区域垃圾分类准确率、容器完好率；
3．实验中心建立投诉渠道，鼓励实验人员对违规分类、清运行为进行举报。
（二）考核与奖惩
1．对严格遵守本规范，垃圾分类准确率高、积极配合管理的个人或岗位，年终学院酌情给予表彰；
2． 对未按规定分类投放垃圾、混投错投且经提醒未整改的，给予批评教育；屡教不改的，取消年终评优资格或给予适当经济处罚；
3．对因违规操作导致危险废物泄漏、环境污染或安全事故的，依据相关规定追究责任人责任，造成财产损失的需承担赔偿责任；构成违法犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
六、附则
本规范自发布之日起施行，由实验中心解释。
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