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关于印发《南通大学生命科学学院研究生
工位电器安全管理办法》的通知

[bookmark: OLE_LINK4]各科室、系（教研室）、实验中心：
《南通大学生命科学学院研究生工位电器安全管理办法》已经院党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。
附件1：南通大学生命科学学院研究生工位电器安全管理办法                                
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南通大学生命科学学院办公室          2026年4月28日印发 
附件1：
南通大学生命科学学院研究生工位
[bookmark: _GoBack]电器安全管理办法
为防范研究生工位电气火灾、触电等事故，依据《南通大学生命科学学院实验室安全管理办法》，结合科研实际情况，制定本办法，适用于全院研究生工位电器全周期管理。
一、电器使用红线
1．严禁违规设备：禁止使用暖手宝、电暖器、烘鞋器、电水壶等大功率取暖设备，以及电饭煲、电热杯、豆浆机等炊具，杜绝 “三无” 电器。
2．严控线路操作：严禁私拉乱接电线、插线板须具备 CCC 认证，远离水源、热源及易燃物，不得覆盖堆放物品。
3．禁止危险品共存：工位内不得存放酒精、丙酮等易燃化学品，废纸、纸箱等杂物需及时清理，远离电源插座。
二、规范操作要求
1．设备准入管理：全面禁止功率≥2kW 的电器进入该区域使用。
2．日常用电规范：电脑、打印机等设备避免长时间空载运行，离开工位 1 小时以上须关闭电源；最后离开工位，须切断座位上插座的电源，值日同学做好检查，并QQ管理群打卡汇报。
3．故障处置流程：发现设备过热、异味等异常立即断电，通过实验室系统上报，由专业人员维修，禁止私自拆装。
三、责任与监督
1．责任分工：导师为工位安全第一责任人，每日督查；研究生签订安全承诺书，纳入考核评优。
2．检查与培训：学院每月开展专项检查，建立隐患台账闭环整改；每学期组织电器安全与应急演练培训，考核不合格者禁止入工位。
3．违规处理：轻度违规通报批评，严重违规（如私改线路）取消导师带教资格，造成事故者承担经济赔偿。
四、附则
本办法自发布之日起施行，由实验室中心负责解释。
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